**Endereço IP: 192.168.1.50/24**

Mascara: 255.255.255.0

Host: 255

Gateway:192.168.1.1

Broadcast: 192.168.1.255

**Endereço IP: 10.0.0.155/8**

Mascara: 255.0.0.0

Host: 255^3

Gateway: 10.0.0.1

Broadcast:10.255.255.255

**Endereço IP: 172.16.10.20/17**

Mascara: 255.255.128.0

Host: 255 x 128

Gateway: 172.16.0.1

Broadcast: 172.16.127.255

**Endereço IP: 192.168.5.75/25**

Mascara:255.255.255.128

Host:128

Gateway:192.168.5.1

Broadcast:192.168.5.127

**Endereço IP: 10.10.20.30/9**

Mascara:255.128.0.0

Host:255^2 x 128

Gateway: 10.0.0.1

Broadcast:10.127.255.255

**Endereço IP: 192.168.3.100/16**

Mascara:255.255.0.0

Host:255^2

Gateway:192.168.0.1

Broadcast:192.168.127.255

**Endereço IP: 172.16.5.200/24**

Mascara:255.255.255.0

Host: 255

Gateway: 172.16.5.1

Broadcast: 172.16.5.255

**Endereço IP: 192.168.50.100/30**

Mascara:255.255.255.252

Host:4

Gateway:192.168.50.101

Broadcast: 192.168.50.103

**Endereço IP: 10.20.30.40/20**

Mascara:255.255.240.0

Host:255 x 16

Gateway: 10.20.0.1

Broadcast: 10.20.31.255

**Endereço IP: 192.168.10.75/28**

Mascara:255.255.255.240

Host:16

Gateway: 192.168.10.73

Broadcast: 192.168.10.79

**Endereço IP: 172.16.20.50/26**

Máscara: 255.255.255.192

Hosts: 62

Gateway: 172.16.20.1

Broadcast: 172.16.20.63

**Endereço IP: 10.0.0.10/29**

Mascara: 255.255.255.248

Host:8

Gateway: 10.0.0.25

Broadcast: 10.0.0.31

**Endereço IP: 192.168.1.200/27**

Mascara: 255.255.255.224

Host: 32

Gateway: 192.168.1.193

Broadcast: 192.168.1.223

**Endereço IP: 172.16.100.50/22**

Mascara: 255.255.252.0

Host:255 x 4

Gateway: 172.16.100.1

Broadcast:172.16.103.255

**Endereço IP: 10.10.20.30/26**

Mascara:255.255.255.192

Host:64

Gateway: 10.10.20.1

Broadcast: 10.10.20.63

**Endereço IP: 192.168.2.150/28**

Mascara:255.255.255.240

Host: 16

Gateway: 192.168.2.145

Broadcast: 192.168.2.159

**Endereço IP: 172.20.30.40/25**

Mascara: 255.255.255.128

Host:128

Gateway: 172.20.30.1

Broadcast: 172.20.30.127

**Endereço IP: 10.0.0.5/30**

Mascara: 255.255.255.252

Host:4

Gateway: 10.0.0.5

Broadcast:10.0.0.7

**Endereço IP: 192.168.3.50/26**

Mascara:255.255.255.192

Host: 64

Gateway: 192.168.3.1

Broadcast: 192.168.3.63

**Endereço IP: 172.16.50.10/28**

Mascara: 255.255.255.240

Host: 16

Gateway: 172.16.50.1

Broadcast: 172.16.50.15

**Endereço IP: 10.20.30.40/24**

Mascara: 255.255.255.0

Host: 255

Gateway: 10.20.30.1

Broadcast: 10.20.30.255